STEE-A（单相电版）移动式呼吸空气压缩机
产品概述
STEE-A 是一款便携式移动呼吸空气压缩机，采用四缸四级压缩结构，具有体积小、重量轻的特点（整机仅41kg），可轻松放入轿车后备箱，便于运输和现场作业。整机配置专业级过滤系统，滤后空气质量符合 GB/T 31975-2015 及 EN 12021-2014 标准，适用于消防、潜水、工业检测等需要洁净呼吸空气的领域。
核心特点
	特性
	说明

	压缩结构
	四缸四级压缩，充气效率高，运行稳定

	驱动系统
	2.2kW 单相电机，带磁力启动开关及启停按钮

	框架结构
	金属框架喷塑涂层，配备可抬式把手，坚固耐用

	冷却系统
	铝制及不锈钢中间级冷凝器，散热高效

	过滤系统
	末级油水分离器 + 活性炭分子筛三重过滤

	进气处理
	微型进气消音过滤器，降低噪音

	充气组件
	400bar 压力表、1.2m 凯芙拉纤维软管、DIN G5/8 充气阀（带放空阀）

	排污设计
	两只冷凝水排水阀，便于维护


技术参数
压缩性能
	参数
	数值

	充气速度
	100 L/min

	工作压力
	300 bar

	最大压力
	330 bar

	气缸数
	4

	压缩级数
	4

	润滑油加注量
	0.35 L


驱动电机
	参数
	数值

	额定电压
	220V（可选 230V）

	额定频率
	50Hz（可选 60Hz）

	额定功率
	2.2 kW

	额定转速
	2850 rpm

	防护等级
	IP55


控制系统
• 磁力启动开关，启停控制便捷
外形尺寸与重量
	参数
	数值

	外形尺寸
	750 × 350 × 400 mm（长×宽×高）

	整机重量
	41 kg


执行标准
• GB/T 31975-2015（中国呼吸空气标准）
• EN 12021-2014（欧洲呼吸空气标准）
可选配置
• 电压/频率：230V / 60Hz
• 控制功能：自动停机、自动排污
• 输出压力：225 bar 或 双压力出口（225/330 bar）
• 接口形式：潜水充气 Yoke 夹钳固定接口

注：以上参数基于标准配置，可选配置需在订购时确认。
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